전기화재 주요원인 및 예방대책

전선피복의 연소나

전선과 접촉된 금속체 부위에

열이 발생하여 인화물질에

발화되어 화재가 발생

• 220V 전압 공급지역에서는

누전차단기를 반드시 설치하여야 하고,

• 110V 지역에도 누전차단기를

설치하면 누전발생시 자동으로

차단되어 더욱 안전하게 사용가능

전선이 낡아 선과 이

맞닿은상태로, 아크와 동시에 고열이 발생하는 현상

전기의 양극과 음극으로 된 두전선이 합선되면서 고열과 아크로 인해 주위의 인화물질에 착화되어 화재발생

•용량이 큰 전기기계기구를

동시에 여러개 사용제한

•후배선에서 피복이 벗겨져

합선되는 경우가 많으므로

전기설비관리에 유의

•과전류 발생시 전기를

차단하는 정격

용량의 퓨즈 또는

차단기를 사용

옥내배선이나 배선기구의

용량을 무시한 채 문어발배선 등으로 많은 전기기구를 사용하게 되면 과전류로 인해

전선이 맞붙어 아크와 함께

고열로 인한 화재발생

•열을 발생하는 전기기구는 반드시

콘센트에 한 개의 기구 사용

•규격전선 사용

•비닐전선은 용량초과 사용시

위험이 크므로 규격전선 사용

※ 전기안전 3대 수칙만 지켜도 90% 전기화재 예방 가능

○ 불법시설의 금지 및 임의 시설공사시 안전시공

○ 허용치 이상의 전기사용 금지

○ 누전차단기 주기적인 점검 및 노후시설 교체

설 명절 고향집 가스안전, 꼭 챙겨주세요!

1. 즐거운 명절,

고향으로 출발하기전에

가스밸브는 잠그셨나요?

- 가스보일러 전원까지 잠그시면 추운 날씨에

동파될 수 있으므로 전원코드는 꽂아 두세요.

2. 고향에 계신 부모님,

춥지는 않으신지 꼭 체크하세요!

- 가스보일러의 환기구가 막혀있거나

배기통과 보일러 몸체 연결이 견고하지

않으면 매우 위험하므로 반드시 점검해 주세요.

3. 고향집 가스시설 꼭 점검해 주세요!

- 가스레인지 구멍이 막혀 있으면

깨끗이 청소해 주시고,

가스배관이나 호스에서

가스가 새지 않는지

비눗물을 이용, 점검해 주세요

4. 고향에서 많이 쓰는 LP가스,

안전장치는 있는지 확인하세요!

- LP가스를 사용하실 땐 안전공급계약을 체결하셔야

사고가 났을때 보상받을 수 있습니다.

- 호스가 빠져 가스가 누출되면 즉시 가스 공급을

차단해주는 퓨즈콕이란 안전장치가 설치돼

있는지 확인해 주시고 만약 아직 설치되어 있지

않으면 LP가스판매점으로 연락 설치하세요.

※ 퓨즈콕 설치여부 확인법 : 중간밸브에 ⓕ표시가

돼 있으면 퓨즈콕이 맞습니다

5. 온가족이 모여 맛있는 음식을 만드실땐,

안전부터 준비해 주세요!

※ 휴대용가스레인지를 사용할 때 삼발이보다

큰 그릇을 사용하면 부탄가스통의 압력이 올라가

폭발할 수 있으므로 유의 하세요

6. 연휴가 끝나고 집으로 돌아와서

첫 번째 할 일은 가스안전 점검!

- 가스레인지를 사용하기 전에

반드시 환기부터 시켜주세요